1. Estaciónate.
2. Apagar alarma del auto.
3. Dirigirse al maletero.
4. Abrir el maletero y verificar si se encuentra la rueda de repuesto
5. Si se encuentra siga con el paso 6
6. Si no se encuentra llame a Automóvil Club para que lo ayuden.
7. Retira el neumático de repuesto.
8. Busca la gata y llave de cruz.
9. Verifica que rueda se pinchó.
10. Antes de utilizar la gata, afloja las tuercas del neumático con la llave de cruz, hazlo en sentido a las agujas del reloj, no es necesario retirarlas de manera completa.
11. Utiliza la gata.
12. Levántalo lentamente y asegúrate que el auto no esté en movimiento, el neumático se debe despegar del suelo.
13. Termina de aflojar los tornillos y retira el neumático.
14. Pon el neumático nuevo, asegúrate de que coincidan los orificios de la rueda con los pernos del auto, aprieta los tornillos lo más que puedas con tus manos, en el sentido de las agujas del reloj.
15. Empieza a bajar el auto lentamente usando la gata hasta que el neumático tenga contacto con el piso.
16. Retira la gata.
17. Ajusta las tuercas con la llave de cruz.
18. Guarda las herramientas y el neumático pinchado en el maletero.
19. Sube al auto y enciéndalo.
20. Salga del estacionamiento.